**CARACTERISTICAS TECNICAS**

1) Poseer descarga según impedancia, de ajuste automático que garantice la dotación mínima de energía necesaria para optimizar la eficiencia en el primer intento de desfibrilación y que pueda reducirse a menos de 50 joules en caso de victima pediátrica.

2) Parche para adulto-pediátrico con detector de marcapasos o implantes subcutáneos de un mínimo de dos (2) años de duración en guarda, con corrección automática de polarización en caso de error en la colocación.

3) Kit de emergencia de primera respuesta.

4) Grabación ambiente durante las maniobras de RCP y seguimiento y registro de ECG de un mínimo de 30 minutos.

5) Memoria flash extraíble de no menos de 2G.

6) Duración mínima de batería en guarda de 5 (cinco) años.

7) Señales e indicaciones sonoras y lumínicas de área segura y maniobras a seguir por el rescatistas ocasional.

8) Autoescaneo de correcto funcionamiento periódico con alarma en caso de falla técnica.