|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **PLANILLA DE COTIZACION** | | | | | | | |
| Datos de la Factura Conformada | | | | | | | |
| Número: | |  | 24 | | | | |
| Ejercicio: | |  | 2023 | | | | |
| Expediente N° | | | PG.SA.-2066/22 | | | | |
|  | | | | | | | |
| Datos del Organismo Contratante | | | | | | | |
| Denominación: | | | Poder Judicial- Ministerio Público | | | | |
| Domicilio: | | | Calle 50 Nro. 889/891 4to Piso | | | | |
|  | | | | | | | |
| Datos del Oferente | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social: | | |  | | | | |
| CUIT: | | |  | | | | |
| N° Proveedor del Estado: | | |  | | | | |
| Domicilio Real: | | |  | | | | |
| Domicilio Legal: | | |  | | | | |
| Teléfono y/o fax: | | |  | | | | |
| Domicilio electrónico: | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Renglón** | **Cantidad** | **Descripción** | | | **Precio Unitario en pesos $** | **Precio Total en Pesos ($)** | |
| **1** | 10 | Certificación volumetría. 10 micropipetas marca Eppendorf Research plus (3p20, 2p100, 2p200, 3p1000) | | |  |  | |
| **2** | 1 | Certificación de balanzas granatarias. Mantenimiento preventivo, calibracion, ajustes y certificación OAA para 1 balanza granataria ohaus. Scout pro con servicio técnico en laboratorio ICF Munro. | | |  |  | |
| **3** | 1 | Certificación 1 balanza analítica. Mantenimiento preventivo, calibracion, ajustes y certificación OAA para 1 balanza analítica ohaus, (Pioneer), con servicio técnico en laboratorio ICF Munro. | | |  |  | |
| **4** | 1 | Certificación 1 baño térmico (tiempo y temperatura) Vicking, modelo Massod con control digital de temperatura, con servicio técnico en laboratorio ICF Munro. | | |  |  | |
| **5** | 18 | Certificación volumetría. Materiales de vidrio. Matraz de vidrio con simple aforo: 2x 10ml; 2  x100ml; 2x 250ml; 2x 500ml; 2x 1000ml. Probeta de vidrio: 2x 25ml, 2 x100ml; 2x 500ml; 2x 1000ml. | | |  |  | |
| **6** | 1 | Certificación 1 pHmetro, control de bulbo y soluciones en 3 medidas para 1 pHmetro oakton PH2700, con servicio técnico en laboratorio ICF Munro. | | |  |  | |
| **7** | 1 | Certificación de centrífuga para tubos de hasta 2ml. Spectrafuge 24D Labnet. Servicio de mantenimiento preventivo con servicio técnico en laboratorio ICF Munro Control de RPM y Timer. | | |  |  | |
| **8** | 4 | Certificación de 4 data loggers. Dos de ellor en el rango 4 a 8 °C y otros dos en el rango -18 a -22 °C (INTI-SAC) | | |  |  | |
| **9** | 1 | Certificación de 1 sonicador Ultrasonic Cleaner Test Lab (tiempo y temperatura) -Mantenimiento de control de tiempo y temperatura para 1 Lavador ultrasónico. Ultrasonic Cleaner Test Lab. con servicio técnico en laboratorio ICF Munro. | | |  |  | |
| **10** | 1 | Certificación de 1 manómetro de bomba de vacío-Mantenimiento de manómetro de bomba de vacío para 1 Bomba de vacío GAST DOA-V517-BN con servicio en laboratorio ICF Munro. | | |  |  | |
|  | | | **TOTAL NETO** |  | | | |
| Importe Total de la Propuesta, son **PESOS** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| (en números y letras) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y especificaciones técnicas | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | |
| Firma y Sello del Oferente | | | | | | | fecha |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |